## Kernel上读数据方法:

* 调用GetSNSectorInfo(pbuf)
* Unsigned short \*pSnLen = (unsigned short \*)pbuf //获取序列号长度
* 根据序列号长度从pbuf+2位置开始拷贝序列号//序列号不包括字符结束符0

注：GetSNSectorInfo在文件\drivers\mtd\rknand\api\_flash.h里面定义，需要在flash 驱动加载后才能调用，pbuf参数大小需要大于等于512 bytes